Дистрибутивный диск содержит инсталляционный пакет программного обеспечения на анализатор функций внешнего дыхания АФД-02-«МФП» для работы в среде операционных систем Windows 98 и выше.

В данном подкаталоге диска расположены:
• instal.exe  - запуск процесса инсталляции  программного обеспечения на анализатор АФД-02-"МФП"  

• каталог \AFD-02  -  содержащий все необходимые файлы для  установки программного обеспечения на анализатор  АФД-02-"МФП" с использованием модуля УВВ-USB (АЦП-ЦАП) через порт USB.

• каталог \ARM-Test  -  содержащий все необходимые файлы для  установки тестового программного обеспечения, применяемого при отладке и технического обслуживания анализаторов, которые используют в своём составе модули УВВ-USB (АЦП-ЦАП) через порт USB разработки ООО НПО "СЕТАЛ". 

• каталог  \DRV  -  содержащий все необходимые файлы для  установки драйвера для модуля УВВ-USB,  являющегося Plug & Play устройством. 

• каталог \Ib_7.01   -  содержащий инсталляционный пакет установки СУБД  системы CLIENT-SERVER  Interbase 7.01.

• каталог \DOC  - содержащий файлы руководств пользователя на программное обеспечение анализатора и прочие документы.
 
	ТРЕБОВАНИЯ к компьютерной системе:
	- Операционная система Windows 98 и выше;
	- ПК с частотой процессора не менее 1700 мГц;
	- ОЗУ не менее 512 Мб;
	- HDD ёмкость не менее 160 Гб;
	- USB порт для подключения устройства;
	- Дисплей любого типа, поддерживающий разрешение 1024х768 пикс.;
	- Принтер любого типа (рекомендуется лазерного типа).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
		ИНСТАЛЛЯЦИЯ программного обеспечения на анализатор АФД-02-"МФП "
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
	Процесс полной инсталляции осуществляется пошагово в следующей последовательности:
 
1. Запустить приложение instal.exe  в среде Windows из папки, соответствующей вашей версии операционной системы;

2. Запустить процесс инсталляции ПО  АФД-02-"МФП" нажатием кнопки "Инсталляция АФД-02-"МФП" " и далее,  руководствуясь предлагаемым диалогом, провести установку программного обеспечения на анализатор АФД-02-"МФП". После успешного завершения установки ПО перейти к следующему шагу.

3*. Запустить процесс инсталляции тестового ПО АРМ-ТЕСТ, нажатием кнопки "Инсталляция АРМ-ТЕСТ ", и далее  руководствуясь предлагаемым диалогом, провести установку тестового программного обеспечения.  После успешного завершения установки ПО перейти к следующему шагу.  
*ВНИМАНИЕ. Данное программное обеспечение предназначено для программно-технического обслуживания анализатора  сервисными службами. Установка этого программного продукта необязательна.

4. Убедиться в том что на данном компьютере отсутствуют запущенные в работу какие либо СУБД, и если таковые имеются то их необходимо остановить.  Инсталляция СУБД Клиент-сервер проводится только в том случае:
- если на ПЭВМ отсутствует СУБД Клиент-сервер  InterBase 7.01;
- если установка программного обеспечения осуществляется на новый компьютер;
• Запустить процесс инсталляции СУБД  Клиент-сервер нажатием кнопки "Инсталляция СУБД Клиент-сервер " и далее, руководствуясь предлагаемым диалогом, провести установку программного обеспечения СУБД Клиент-сервер. После успешного завершения установки ПО СУБД перейти к следующему шагу. 
• ВНИМАНИЕ. По ходу процесса инсталляции на стадии ввода дополнительной информации установите опцию  (установить галочку в маленьком квадратном окошечке, расположенном в левом нижнем углу) и продолжите инсталляцию.

5. Запустить процесс регистрации СУБД Клиент-сервер, нажатием кнопки "Регистрация СУБД Клиент-сервер " и далее, руководствуясь предлагаемым диалогом, провести регистрацию программного обеспечения СУБД Клиент-сервер.
   Подтвердите замену файла в случае появления соответствующего запроса Windows.
   ПРИМЕЧАНИЕ: В 64-х разрядных версиях Windows необходимо указать путь к каталогу Interbase, в стандарте (если не изменились пути установки)- это "C:\Program Files (x86)\Borland\InterBase". 

6. Закрыть приложение instal, нажатием кнопки "Выход".

7. После проведения инсталляции программного обеспечения необходимо запустить InterBase Guardian (локальный сервер InterBase) в работу. 
   Запуск InterBase Guardian (локальный сервер InterBase) можно осуществить из программного меню:
	• ПУСК-Программы - InterBase - запустите программу Interbase Server manager от имени администратора!
	• Установите опцию старта в режим Automanic;
        • Установите галочку на Run.. as a Service. 
• Запустите InterBase Guardian  (локальный сервер InterBase) нажатием кнопки Start.
• Закройте окно Interbase Server manager.
  ВНИМАНИЕ. В операционных системах выше Windows XP запуск InterBase Guardian необходимо осуществлять с правами администратора!

  ПРИМЕЧАНИЕ к работе InterBase.
  Если при запуске рабочей программы появляется сообщение о "нарушении работы СУБД", значит служба InterBase не запущена или не была корректно зарегистрирована.
  - службы IBGardian и IBServer должны иметь статус "Работает" (в списке служб ПК, если нет - повторите п.7 более внимательно);
  - если службы запущены, но сообщение о работе СУБД появляется, значит повторите п.5.  
  Кроме того иногда помогает настройка ярлыка и запуск "AFD-02" от имени администротора.


8. Установите драйвер для модуля УВВ-USB следующим образом:
a) Для Windows 98(ME):	
	• подключите преобразователь УСО к шине USB системного блока компьютера;
	• Windows 98 обнаружит новое устройство и вступит в диалог по установке драйвера на устройство Spirometr с 		запросом о месте нахождения установочных файлов для драйвера, при этом на запрос системы указать место 			расположения файлов драйвера:- CD:\DRV\Win_98;
	Примечание: Установка драйверов производится для двух устройств последовательно.
	ВНИМАНИЕ: При неустановленном драйвере модуля УВВ-USB или при отсутствии связи анализатора с ПЭВМ по порту 		USB, при запуске рабочей программы может появится сообщение на английском языке " не найден файл 			FTD2XX.dll".  В этом случае вы можете скопировать этот файл в папку ..PULMOСARD\  с CD-диска из каталога 		\DRV\Win_98. 

б) Для Windows выше 98(ME) (XP,Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Server 2008 R2//x86,x64).
	• Запустите CD:\DRV\CDM20824_Setup.exe с правами администратора! (драйвер сертифицирован).

9. На этом процесс установки программного обеспечения на анализатор АФД-02-"МФП" завершен. При этом на рабочем столе компьютерной системы разместится ярлык запуска рабочей программы "AFD-02", а в поле "Все программы" появится строка "PULMOСARD" с ярлыком запуска рабочей программы "AFD-02".

Примечание. Процесс частичной инсталляции в отличии от полной может быть осуществлен и частично в зависимости от необходимости установки того или иного программного продукта.

Запуск рабочей программы осуществляется при помощи ярлыка на рабочем столе "AFD-02" или из программного меню ПУСК-Все программы-PULMOСARD-AFD-02.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
II. УДАЛЕНИЕ (Деинсталляция) ПО на анализатор АФД-02-"МФП"
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

После полной инсталляции программного обеспечения на анализатор АФД-02-"МФП" операционная система компьютера зафиксирует установленные программные продукты: 
	- PULMOСARD
	- PULMOTEST;
	- InterBase;
	
информация о которых размещается в поле "Установка удаление программ" Панели управления ПЭВМ.
Удаление (Деинсталляция) того или иного установленного программного продукта осуществляется стандартными методами операционной системы Windows из «ПУСК-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ-УСТАНОВКА УДАЛЕНИЕ ПРОГРАММ (Программы и компоненты)».

ВНИМАНИЕ. После проведения Удаления программ ( PULMOСARD, PULMOTEST или InterBase)  обязательно убедитесь в том , что удаляемый продукт был удалён полностью. И в случаях, когда папки  ( PULMOСARD, PULMOTEST или  InterBase  в зависимости  от того какой продукт удаляется) остаются неудалёнными, необходимо стандартными средствами Windows удалить эти папки полностью. Такая ситуация возникает в тех случаях когда программный установленный продукт  создаёт и использует при работе новые файлы, которые не регистрируются для их удаления при деинсталляции. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
		III. Обновление  ПО  на анализатор АФД-02-«МФП»
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Коллективом – разработчиком постоянно ведётся работа по модернизации как программного обеспечения так и технических средств анализатора АФД-02-«МФП».
Обновление версий рабочих программ может производится  путём переинсталяции программного продукта (рекомендуется)  при этом необходимо:
• Сохранить наработанные базы данных из ..\Program Files\PULMOСARD\ BD-AFD. 
• Удалить (деинсталлировать) существующий программный продукт;
• Провести заново инсталляцию ПО с обновлённого дистрибутивного диска.
• Заменить  файлы базы данных в ..\Program Files\PULMOСARD\ BD-AFD на сохраненный ранее файл наработанной базы данных.

По всем вопросам обращайтесь: 
Тел. (843) 267-60-50, 236-24-16 (факс),
www.npo-setal.ru ,
E-mail: office@npo-setal.ru

Желаем успешной работы с выбранным Вами программным продуктом!
